## 2024年1月份江宁区“双随机”抽查工作表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **街道** | **企业名称** | **检查时间** | **发现问题** | **处理情况** |
| 1 | 淳化街道 | 南京中联水泥有限公司 | 2024-01-24 | 2024年1月23日2:00，氮氧化物出现一个小时超标在线数据，超标数据是74.96mg/m3；查阅采样平台上设备参数显示，皮托管的反吹时间间隔设定为99小时，反吹时间是15秒；烟尘仪反吹时间间隔设定是5小时，反吹时间5分钟。 | 要求立即查明原因并进行整改 |
| 2 | 高新园 | 南京高速齿轮制造有限公司 | 2024-01-18 | 酸洗车间地面存在跑冒滴漏现象 | 要求立即整改 |
| 3 | 横溪街道 | 南京北极印刷厂 | 2024-01-15 | 该公司刚搬迁至现址，危废库房还未规范化建设。 | 要求立即规范化建设危废库房，张贴标志标牌 |